Contratto d’Appalto: Cod. 37_18

Fornitura, installazione, assistenza di un sistema pilota di celle a combustibile ad ossidi 
solidi (Solid Oxide Fuel Cell - SOFC) avente una potenza cumulata in uscita compresa tra 9 ÷ 11 kWe alimentata con GPL., nell’ambito degli edifici di proprietà e/o utilizzati da Sardegna Ricerche, VI strada Ovest - Zona Industriale Macchiareddu 09010 Uta (CA).	

SOMMARIO: Trattasi di DUVRI statico per attività di fornitura e montaggio un sistema pilota di celle a combustibile ad ossidi 
solidi (Solid Oxide Fuel Cell - SOFC)), attività per la quale allo stato si ravvisano RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE DEI LAVORATORI nelle fasi di carico, scarico, trasloco, trasporto, messa in opera e esercizio e quindi azioni DI PREVENZIONE E PROTEZIONE specifiche.
Pertanto i costi relativi alla sicurezza sono assunti pari 1800,00€ ai sensi art.26 c.3.5 D.Lgs 81/08.
Eventuali rischi residui ineliminabili:
I rischi residui ineliminabili che non risultano valutati dal presente DUVRI sono dovuti alla probabilità di accadimento di:
•	Errato imballaggio/attrezzature/macchinari
•	errori comportamentali umani.
Qualora si verificassero variazioni, modifiche e situazioni che rendessero necessarie eventuali misure di prevenzione e protezione sarà emesso il DUVRI dinamico.	
INDICE
1.	PREMESSA
2.	ANAGRAFICA
3.	ORARIO LAVORO
4.	OGGETTO APPALTO
5.	AREA INTERESSATA
6.	INFORMAZIONI GENERALI
7.	RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO
8.	SERVIZI GENERALI DELLA COMMITTENTE
9.	INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLA COMMITTENTE
10.	VALUTAZIONI RELATIVE ALL’INSEDIAMENTO DA PARTE DELL’APPALTATORE
11.	NOTE
12.	RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA A SEGUITO DEI LAVORI SVOLTI DALL’APPALTATORE
13.	ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
14.	Norme generali di comportamento
15.	GESTIONE EMERGENZA
16.	DETTAGLIO ANALITICO DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
17.	NOTA FINALE
18.	APPROVAZIONE DOCUMENTO

	

1.	PREMESSA
Il presente documento è elaborato in ottemperanza a quanto previsto all’art. 26 del succitato Decreto (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione), Comma 1, lettera b), che recita:
Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
e inoltre
Art. 26, comma 3:
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera … ecc..

2.	ANAGRAFICA

	2.1	FIGURE DI RIFERIMENTO
		
COMMITTENTE: SARDEGNA RICERCHE
Datore di Lavoro	Giorgio Pisanu	
(RUP)- Referente Appalto		
Preposto aziendale		
FORNITORE/DITTA:
Datore di Lavoro		
Referente Appalto		
Preposto aziendale		

2.2	ORGANIZZAZIONE SICUREZZA
SPP - COMMITTENTE: 
Datore di Lavoro	Giorgio Pisanu	
RSPP	Giuseppe Cherubini 3342906615	
Medico Competente	Piero Scano	
Laboratorio H2 Macchiareddu	Nominativo	Indirizzo Sede - Recapito telefonico/e-mail	
Committente del presente appalto			
Responsabile dei lavori
(delegato dal Committente)			
Referente per la sicurezza per l’esecuzione dei lavori
(delegato dal Committente)			
Datore di Lavoro per le attività lavorative svolte nella sede in esame	Giorgio Pisanu		
Referente Antincendio			
SQUADRE EMERGENZA INCENDIO E PRIMO SOCCORSO: come da elenchi esposti
SPP - DITTA APPALTATRICE:
Datore di Lavoro		
RSPP		
Medico Competente		
RLS		
Preposto aziendale		
RIA		

3.	ORARIO LAVORO
•	Committente: SARDEGNA RICERCHE
Orario di lavoro Committente: 8.00 – 18.30
•	Ditta Appaltatrice: 
Orario di lavoro Appaltatore: In linea generale le ditte esterne che devono effettuare servizi o forniture per devono rispettare i seguenti orari di apertura degli uffici, salvo diversa pattuizione da concordare.

4.	OGGETTO APPALTO
L'appalto ha per oggetto, presso la struttura Lab H2 - Laboratori Macchiareddu: VI strada Ovest - Zona Industriale Macchiareddu 09010 Uta (CA), la fornitura e installazione di un sistema pilota di celle a combustibile ad ossidi  solidi (Solid Oxide Fuel Cell - SOFC) avente una potenza cumulata in uscita compresa tra 9 e 11 kWe alimentate con GPL compreso il trasportato franco destinazione e scaricato presso i locali di Sardegna  Ricerche, ubicati in Z.I. di Macchiareddu, VI Strada Ovest – 09010 UTA (CA - Italia), seguendo le indicazioni del personale di Sardegna Ricerche e l’installazione a regola d’arte compresi tutti i collegamenti e gli allacci necessari (linea gas, acqua, raffreddamento, alimentazione elettrica, connessione internet etc.) che si rendessero necessari.

5.	AREA INTERESSATA
L’area interessata all’espletamento delle attività, da parte della Ditta incaricata, è individuata nell’ambito dei locali Lab H2 - Laboratori Macchiareddu.

6.	INFORMAZIONI GENERALI
Il fornitore attuerà procedure di emergenza per il periodo di lavorazione e prima di iniziare le attività lavorative deve prendere visione delle planimetrie esposte nei vari locali in cui sono riportate le vie di esodo ed i presidi antincendio. 
Nei locali il numero di porte di emergenza è dimensionato per far fronte al massimo affollamento prevedibile.

7.	RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO 
L’appaltatore prende atto delle informazioni/prescrizioni di seguito riportate che avrà cura di approfondire in occasione del sopralluogo preventivo.
Sono ad esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri relativi al trasporto dei macchinari e delle attrezzature ausiliarie necessarie, nonché la messa in sicurezza delle aree di lavoro. Si ricorda che trattasi di attività in prossimità all’interno del laboratorio H2 dove sono presenti generatori di idrogeno e gas tecnici.

Scheda Identificazione dei Rischi da interferenza standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto
(a puro titolo esemplificativo e non esaustivo)

Nei luoghi oggetto dei lavori sono identificabili i seguenti fattori di rischio:

A.	Rischio di incendio.
B.	Rischio elettrico connesso con l’utilizzo degli impianti della sede di svolgimento dei lavori e di collegamento dell’attrezzatura oggetto di fornitura alla rete.
C.	Rischio di interferenza con personale, utenza e appaltatori impegnati nelle proprie attività istituzionali e con altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi/lavori presso la sede.
D.	Rischio di intralcio dei luoghi di lavoro dovuto al deposito di colli di materiali vari che ingombrino i percorsi di esodo.
E.	Rischio di investimento nelle aree di sosta per il carico e scarico merci e attrezzature oggetto di facchinaggio.
F.	Rischio di intrusione nell’area di lavoro di persone non autorizzate con conseguente impossibilità di prosecuzione delle operazioni in sicurezza.
G.	Rischio di collegamento e di sincronizzazione e di integrazione nella rete elettrica di Sardegna Ricerche.
H.	Rischio ATEX

Alle fattispecie di rischio evidenziate corrispondono normalmente livelli di rischio come di seguito precisato. Il contenimento del rischio effettivo entro i limiti del rischio residuo per tali attività svolte secondo criteri di buona tecnica richiede il rispetto delle seguenti misure di salvaguardia.

Fattore di
rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione e di tutela	
A	Da Basso a Medio in
ragione delle dimensioni della struttura	L’appaltatore provvederà a far prendere visione alle proprie maestranze delle procedure di gestione dell’emergenza incendio affisse in tutte le sedi oggetto del presente appalto e provvederà a formare il proprio personale con idoneo corso, restituendo alla stazione appaltante copia degli attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva.	
B	Lieve	Tutti gli impianti delle sedi oggetto dell’appalto sono regolarmente controllati, soggetti a manutenzione e tenuti in sicurezza.
Nell’ambito delle procedure previste nella propria specifica valutazione del rischio l’appaltatore provvederà a formare opportunamente il proprio personale all’uso degli apparecchi elettrici; provvederà inoltre alla regolare manutenzione delle attrezzature che intende utilizzare per l’espletamento delle lavorazioni oggetto dell’appalto.	
C	Lieve	Dovrà essere posta attenzione affinché il carico, lo scarico, l’accatastamento o il trasporto non creino intralcio e pericolo all’ utenza ed agli altri lavoratori presenti.	
D	Medio	Non devono essere depositati /lasciati colli che ingombrino i passaggi e i percorsi di esodo.
Eventuali anomalie devono essere segnalate al Referente del Datore di lavoro della sede.
	
E	Medio	Nell’accedere alle aree di sosta per carico e scarico merci e attrezzature, il personale dell’appaltatore procederà con i propri automezzi rispettando il Codice della strada, non superando la velocità massima di 5 km/h e dando sempre la precedenza al pedone, salvo diverse indicazioni di regolamentazione del traffico veicolare concordate con il Datore di lavoro della sede.	
F	Lieve	In caso di prestazione di lavori se si verifica l’intrusione nell’area di lavoro di persone non autorizzate, i lavori verranno immediatamente sospesi, avvertendo nel contempo il Referente del Datore di lavoro della sede perché possano essere ripristinate le condizioni di sicurezza per l’esecuzione delle operazioni.	
G	Medio	Particolare attenzione dovrà essere posta nella fase di collegamento alla rete per evitare elettrocuzione o pericolo di sovracorrente o sovratensione.	
H	Medio	Particolare attenzione dovrà essere posta nella fase di collegamento delle tubazioni di alimentazione del GPL, circuito raffreddamento e di evitare la creazione di atmosfere potenzialmente esplosive correlate ai gas tecnici ed in particolare all’idrogeno	

Impianti, Macchine ed Attrezzature
TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI ALL’INTERNO DEI LOCALI SONO DA CONSIDERARSI SOTTO TENSIONE, ATEX ANCHE IN CASO DI INTERRUZIONI TEMPORANEE

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA – OBBLIGHI, DIVIETI E DISPOSIZIONI PER L’I. A.	
Rischi generici.
Gli ambienti lavorativi, a causa di temporanee esigenze lavorative, possono trovarsi in situazioni temporanee di particolare ristrettezza di spazi e potrebbero, in alcune circostanze, risultare limitati o ostruiti per l’accumulo di materiale quale:
In caso sia necessario durante l’attività di installazione togliere l’alimentazione di rete di Sardegna Ricerche devono darne comunicazione a tutti gli interessati.	-	Prestare attenzione e rispettare la segnaletica di sicurezza;
-	È vietato fumare e usare fiamme libere in tutti i luoghi di lavoro;
-	Mantenere sempre e comunque comportamenti in grado di non causare pregiudizio alla sicurezza propria e delle altre persone presenti.
-	Prestare attenzione ai cavi elettrici e apparecchiature elettriche, non utilizzare acqua in prossimità degli stessi.
-	Prima di accedere in luoghi di lavoro cui possono essere associati rischi per la salute e la sicurezza, prendere visione delle procedure adottate in loco, comprese le procedure di emergenza, in modo da tenere un comportamento conforme alle disposizioni ivi emanate.
-	Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente negli ambienti e presso le attrezzature di lavoro.
-	Indossare i dispositivi di sicurezza individuali qualora previsti.
-	All’atto del proprio ingresso all’interno degli edifici aziendali, il personale della Impresa esterna è tenuto a prendere visione dei percorsi di fuga, delle uscite di emergenza, della segnaletica di emergenza. Dovrà, inoltre, segnalare la propria presenza al preposto di zona/reparto e/o all’Incaricato della Squadra di emergenza e gli eventuali spostamenti nell’ambito dell’edificio, specialmente se per ragioni operative debba stazionare in ambienti poco frequentati, allo scopo di rendersi immediatamente reperibili in situazioni di emergenza.
-	In caso di situazioni di emergenza che non interessano la propria attività non dovrà prendere alcuna iniziativa personale, ma osservare quanto indicato dal personale preposto (Preposto al luogo di lavoro; Preposto alla zona/reparto; Incaricati della Squadra di emergenza).
-	Dovrà essere cura del personale dell’Impresa esterna, all’atto del suo ingresso al lavoro, porre particolare attenzione agli eventuali arredi, attrezzature o materiali che ostruiscano il passaggio e, se del caso, valutata la pericolosità degli stessi nell’ambito del corretto svolgimento delle proprie mansioni, avvertire il Preposto, concordando le necessarie misure correttive od alternative per rimuovere il pericolo.
-	Dovrà essere cura del personale dell’impresa esterna segnalare gli orari in cui attacca e stacca l’energia elettrica qualora necessario.	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA – OBBLIGHI, DIVIETI E DISPOSIZIONI PER L’I. A.	
Rischio Incendio ed evacuazione di emergenza.
Le potenziali sorgenti d’incendio sono costituite da accumuli di materiale cartaceo ed imballaggi vari, materiali infiammabili utilizzati.
Le dotazioni e i presidi antincendi sono:
estintori portatili di tipo a polvere per incendi ABC ed a CO2 per incendi BC, a seconda degli ambienti di utilizzo;
impianti ad idranti lungo il perimetro esterno degli edifici, nelle autorimesse e lungo la viabilità principale.
Nell’ambito della cabina MT/BT è VIETATO utilizzare acqua.	Il personale dell’ Impresa che si trovi ad operare nell’ambito dei locali dovrà, nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni, porre particolare attenzione a non dar luogo a nessun rischio di innesco di incendio (in tutti i luoghi di lavoro è vietato fumare e usare fiamme libere).
I prodotti infiammabili devono essere utilizzati e conservati in quantità strettamente necessaria allo svolgimento dell’attività.
Le operazioni di saldatura o con fiamme libere dovranno essere segnalate e preventivamente autorizzate dai referenti di Sardegna Ricerche

Prevenzione incendi
Prendere conoscenza dell’ubicazione delle vie di esodo e delle uscite di emergenza, della dislocazione dei mezzi antincendio, della collocazione di eventuali pulsanti di allarme.
Prendere conoscenza, tramite il Preposto, dei nominativi e dei recapiti dei componenti della squadra di emergenza.
Mantenere libere le uscite di emergenza e le vie di esodo evitando di depositare materiali o qualsiasi tipo di oggetti.
Evitare di disporre materiali in modo tale da limitare l’accesso dei mezzi antincendio o la visibilità della segnaletica relativa (estintori, idranti, elementi si segnalazione.

In caso di accertato pericolo d’incendio o altra situazione di pericolo grave ed immediato:
Dare immediato allarme a voce o azionando gli eventuali pulsanti di allarme. Avvisare i componenti della squadra di emergenza e il preposto.
Mettere in sicurezza le attrezzatura di propria pertinenza e rimuoverle prontamente nel caso possano costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso.
In caso di evacuazione di emergenza
L’evacuazione di emergenza può verificarsi a seguito di allarme per incendio, per eccezionali eventi naturali o altri motivi che possono mettere in pericolo l’incolumità delle persone. In caso di ordine di evacuazione, il personale deve:
Mantenere la calma evitando di provocare panico che ostacolerebbe le operazioni di evacuazione.
Seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati all’emergenza.
Allontanarsi immediatamente senza attardarsi a raccogliere gli effetti personali senza correre.
Nel caso che gli ambienti siano invasi dal fumo: coprire il naso e la bocca con un fazzoletto possibilmente bagnato e, eventualmente, procedere carponi.
Aiutare le persone in difficoltà che fossero presenti (es. persone disabili, visitatori).
Raggiungere le uscite d’emergenza che portano in luogo sicuro.	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA – OBBLIGHI, DIVIETI E DISPOSIZIONI PER L’I. A.	
Infortunio o malore.

	In caso di infortunio, dovrà essere prontamente avvisato il proprio preposto e il referente di Sardegna Ricerche che provvederà a mettere in atto le azioni di emergenza sanitaria.
In linea generale:
Rimuovere prontamente eventuali cause dell’infortunio ancora presenti, evitando di mettere a repentaglio la propria incolumità. Ad esempio, in caso di folgorazione in atto, interrompere l’energia elettrica o separare l’infortunato dalle parti in tensione utilizzando elementi isolanti dalla corrente (es. legno, plastica).
Avvisare subito il preposto e l’incaricato alla gestione delle emergenze per l’eventuale intervento del Pronto Soccorso Sanitario 112 ex 118 e organizzare il facile accesso da parte dei soccorritori.
Non cercare di muovere la persona inanimata, specie se ha subito un forte trauma e si sospetta la presenza di fratture o lesioni alla colonna vertebrale a meno che non ve ne sia l’assoluta e immediata necessità (pericolo di crolli, incendio nei locali).
Non abbandonare la persona coinvolta ma rassicurarla in attesa dei soccorsi.
Aiutarlo nella respirazione provvedendo ad allentare gli indumenti attorno al collo (colletto, cravatta, foulard). Evitare gli assembramenti di persone. 
Non somministrare alcolici o farmaci salvo per richiesta cosciente del soggetto o per conoscenza certa di una sua patologia e dei farmaci normalmente assunti	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA – OBBLIGHI, DIVIETI E DISPOSIZIONI PER L’I. A.	
Allagamenti
	-	Non applicabile	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA – OBBLIGHI, DIVIETI E DISPOSIZIONI PER L’I. A.	
Sostanze e materiali pericolosi o dannosi.
	In linea generale, data la natura delle attività svolte, non sono presenti sostanze o materiali pericolosi. 

	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA – OBBLIGHI, DIVIETI E DISPOSIZIONI PER L’I. A.	
Apparecchi elettrici (pericolo di elettrocuzione)
	Gli apparecchi elettrici possono essere fonte di pericolo di folgorazione. Segnalare immediatamente danneggiamenti evidenti e cattivo stato di manutenzione di impianti o parti di impianto o di macchine come fili scoperti, prese rotte/guaste, spine danneggiate, ecc. evitando di intervenire personalmente nelle riparazioni. 
In caso di evidente pericolo è necessario disattivare l’impianto o parte di impianto e/o segnalare l’anomalia (tramite cartelli) in modo che gli altri lavoratori possano evitare tale pericolo.
Gli utensili elettrici portatili e mobili, in dotazione agli operatori dell’Impresa appaltatrice, saranno a doppio isolamento, di classe seconda (simbolo doppio quadro).
Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in ambienti bagnati o molto umidi o in luoghi conduttori ristretti (es. ponteggi), devono essere alimentati con bassa tensione di sicurezza ( 50 V.), ovvero mediante separazione elettrica singola (220 V.). L’attività di montaggio della FUEL CELL deve avvenire in assenza di alimentazione elettrica.
Le prese a spina volanti devono essere limitate al massimo e devono essere conformi a quanto stabilito dalle norme CEI specifiche (colore in rapporto alle tensioni, caratteristiche costruttive di resistenza al danneggiamento e di intercambiabilità).
I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l’alimentazione di apparecchi portatili e mobili devono essere a doppio isolamento, non devono intralciare i passaggi nel loro impiego; se a terra devono essere protetti contro l’usura meccanica.	

UTILIZZO IMPIANTI	MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA – OBBLIGHI, DIVIETI E DISPOSIZIONI PER L’I. A.	
Uso di prese elettriche.
	Qualora necessario, prima di allacciarsi alla rete elettrica verificare l’idoneità della presa;
-	non allacciarsi alle reti relative alle apparecchiature di trasmissione dati;
-	non collegare utilizzatori con assorbimento superiore alla portata delle prese e comunque non superiore a 16 A monofase
-	utilizzare esclusivamente apparecchiature omologate (IMQ, CE ecc.) e preferibilmente del tipo a doppio isolamento
-	utilizzare, qualora le caratteristiche dell’impianto esistente non fossero pienamente rispondenti alla normativa, previa autorizzazione del Preposto, dei “quadretti volanti di cantiere”, dotati delle opportune protezioni necessarie alla salvaguardia dell’utente;
-	non utilizzare prodotti e mezzi che possano ingenerare cortocircuito o deterioramento dei dispositivi elettrici; nello specifico nel montaggio e successivamente messa in esercizio della FUEL CELL assicurarsi che non ci siano parti in cortocircuito, e che in tutto l’impianto ci sia la messa a terra e previa prova idraulica e di tenuta della tubazione di adduzione del GPL.	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA – OBBLIGHI, DIVIETI E DISPOSIZIONI PER L’I. A.	
Uso di scale portatili e attrezzature varie.

	È vietato l’utilizzo di scale portatili di proprietà del Committente.
Tutte le attrezzature impiegate (scale, ponteggi, ecc.) dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza imposti dalla normativa vigente.
“Sardegna Ricerche” non assume responsabilità sull'utilizzo di qualsiasi macchina e attrezzatura, da parte delle imprese, non idonea a garantire la sicurezza ai loro addetti.
Le apparecchiature (carrelli elevatori, compressori, ecc.), dovranno essere conformi ai requisiti di conformità previsti nell’ambito della Comunità Europea.. 	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA – OBBLIGHI, DIVIETI E DISPOSIZIONI PER L’I. A.	
Uso ascensori e montacarichi.
	NON applicabile
È consentito l’utilizzo di ascensori e montacarichi, nel rispetto delle condizioni di utilizzo.
Per il trasporto di macchinari e attrezzature con gli ascensori è obbligatoria la preventiva autorizzazione della Committente	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA – OBBLIGHI, DIVIETI E DISPOSIZIONI PER L’I. A.	
Attacco e uso di acqua
	È consentito l’uso dell’acqua corrente per le normali attività: adottare le necessarie cautele al fine di evitare allagamenti.	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA – OBBLIGHI, DIVIETI E DISPOSIZIONI PER L’I. A.	
Utilizzo di servizi igienici
	Il personale dell’Impresa esterna può utilizzare i servizi igienici presenti nei locali ove vengono effettuate le prestazioni.	

8.	SERVIZI GENERALI DELLA COMMITTENTE
Servizi disponibili:
•	Servizi igienici	
•	Parcheggi
Impianti presenti:
•	Elettrico 220 – 380 V
•	Idraulico
Presidi di sicurezza:
•	Impianto idrico Antincendio 
•	Impianto Rilevazione fumo
•	Estintori 
•	Cassetta di pronto soccorso

9.	INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLA COMMITTENTE
La valutazione dell’indice d’attenzione, o stima del rischio, è stata effettuata tenendo conto di due fattori essenziali:
1.	gravità del danno;
2.	probabilità di accadimento.

La prima è funzione delle persone coinvolte ovvero potenzialmente esposte o eventualmente presenti durante l’attività, nonché legata alla presumibile perdita di giornate lavorative; 
La seconda è relazionabile allo stato dei luoghi di lavoro, macchine e attrezzature, vie di esodo e ad un attenta analisi storica che evidenzi incidenti e mancati incidenti.
Di fatto la valutazione del rischio residuo ha portato alla definizione dei seguenti livelli, che sono riportati di seguito riportati:
B = basso	
M = medio	
A = alto	
N = non accettabile	

10.	VALUTAZIONI RELATIVE ALL’INSEDIAMENTO DA PARTE DELL’APPALTATORE
Da compilare a cura dell’Appaltatore, per le parti di propria pertinenza
Descrizione	NOTA N.	SI	NO	
Il Responsabile dell’impresa Esecutrice dell’opera provvede affinché siano presenti Procedure Operative, Istruzioni di lavoro, eventuali schede dl prodotto da installare				
Il Responsabile dell’impresa Esecutrice provvede ad organizzare le Aree di Stoccaggio dei prodotti e dei materiale accessori per montare la FUEL CELL, impartendo le opportune disposizioni				
Sono individuate all’interno del sito dell’Azienda Committente aree per il ricovero dei mezzi / attrezzatura a fine giornata di lavoro, qualora l’attività si protragga oltre le otto ore				
Il Responsabile dell’impresa Esecutrice provvede a delimitare l’area di lavoro con opportune opere provvisionali e segnaletica di sicurezza ed in particolare verifica che l’abbigliamento sia conforme per lavorare in prossimità della cabina MT/BT.				
Il Responsabile dell’impresa Esecutrice provvede preventivamente alla consultazione delle Planimetrie dell’Azienda Committente per l’accertamento circa la disposizione degli Impianti Tecnologici   				
Il Responsabile dell’impresa Esecutrice provvede alle opportune valutazioni sull’alimentazione elettrica ove necessaria				
Il Responsabile dell’impresa Esecutrice verifica se nell’area destinata ai lavori è esposta specifica segnaletica di sicurezza indicante divieti, pericoli, vie di uscita, DPI, ecc.				
Il Responsabile dell’impresa Esecutrice provvede ad esporre in prossimità dell’area destinata ai lavori i numeri di emergenza.				
Sono state valutate eventuali Disposizioni Particolari				
Sono state valutate eventuali attrezzature vietate				
Sono state valutate le Operazioni vietate				
Il Responsabile dell’impresa Esecutrice provvede a fornire a ciascun lavoratore presente opportuno Cartellino identificativo.				
Il Responsabile dell’Impresa Esecutrice ha valutato se per la suddetta attività l’operatore abbia la certificazione PES o PEV.				
Sono state impartite regolari Istruzioni di lavoro a tutti i lavoratori interessati all’esecuzione dell’opera.				
Tutti i lavoratori sono stati dotati d’idonei DPI ed Informati/Formati in merito al loro corretto utilizzo.				
Per lavori in quota sono previsti, secondo precisa procedura, trabattelli / Ponteggi e/o ulteriori opere provvisionali				
Sono osservate specifiche misure di sicurezza per gli apparecchi di sollevamento (uso di dispositivi acustici e luminosi, nonché illuminazione del campo di manovra) e trasporto in genere				
Le macchine operatrici ed i mezzi d’opera:
- sono muniti di regolare libretto
- sono sottoposti a Manutenzione Ordinaria
- sono sottoposti a Manutenzione Periodica con cadenze definite
- sono dotati di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal Costruttore				
Il lavoratore addetto all’utilizzo alla messa in esercizio della FUEL CELL è abilitato a tale attività ed è stato sottoposto a specifica formazione				
L’attività svolta prevede una Movimentazione Manuale dei Carichi con indice NIOSH > 1,25				
È formalizzata da parte dell’impresa Esecutrice una procedura per attivare i soccorsi in caso d’infortunio e/o malore dei lavoratori/visitatori.				
È presente un pacchetto di medicazione / cassetta di pronto soccorso.				
Sono state pianificate misure tecniche, organizzative e procedurali per far fronte ai Rischi Incendio				
Sono presenti sul luogo di lavoro lavoratori adeguatamente formati ed addestrati per affrontare le emergenze antincendio.				

11.	NOTE 
NOTA N.	DESCRIZIONE	
1	Abilitazione del personale ai lavori elettrici e con GPL	
2	Documentazione abilitazione montaggio FC	
3	Elenco Dipendenti	

12.	RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA A SEGUITO DEI LAVORI SVOLTI DALL’APPALTATORE

Da compilare a cura dell’Appaltatore, per le parti di propria pertinenza

GENERALITA’	SI	NO	DESCRIZIONI	
Sono utilizzati macchinari per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto? 				
Sono utilizzati utensili manuali per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto? 				
Sono utilizzati prodotti chimici per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto?				
Durante lo svolgimento delle attività sono introdotti rischi aggiuntivi per i lavoratori dell’Azienda Committente?   				
RISCHIO ELETTRICO	SI	NO	ZONA / FASE INTERESSATA	
Impianti / Macchine / Attrezzature in tensione				
Altro				
RISCHIO FISICO	SI	NO	ZONA / FASE INTERESSATA	
Rumore				
Vibrazioni				
Radiazioni Ionizzanti 				
Radiazioni non Ionizzanti				
Radiazioni ottiche artificiali				
Campi Elettromagnetici (CEM)				
Altro				
RISCHIO CHIMICO	SI	NO	ZONA / FASE INTERESSATA	
Presenza Vapori di Prodotti chimici				
Presenza di polveri di prodotti chimici				
Altro				
RISCHIO BIOLOGICO	SI	NO	ZONA / FASE INTERESSATA	
Specificare la tipologia				
RISCHIO MECCANICO	SI	NO	ZONA / FASE INTERESSATA	
Scivolamento / Schiacciamento / Urto / Inciampo				
Taglio / Abrasione / Ustione				
Transito veicoli				
Altro				
RISCHIO ESPLOSIONE/ INCENDIO	SI	NO	ZONA / FASE INTERESSATA	
Specificare la tipologia GPL				
RISCHI ORGANIZZATIVI	SI	NO	ZONA / FASE INTERESSATA	
Specificare la tipologia				
ALTRO	SI	NO	ZONA / FASE INTERESSATA	

				

13.	ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
La valutazione dell’indice d’attenzione, o stima del rischio, con l’attribuzione dei valori e delle conseguenti priorità, consente di effettuare la redazione del programma di attuazione delle specifiche misure preventive tecniche, organizzative e procedurali.

RISCHIO ELETTRICO	SI	NO	ZONA / FASE INTERESSATA	
Impianti / Macchine / Attrezzature in tensione	X		Tutta l’area R = B	
Collegamenti 	X		Fase di alimentazione delle apparecchiature

Azioni:
divieto di sistemazione di prolunghe in prossimità di varchi e nelle aree di transito; protezione dei cavi da rischio di tranciatura da profili metallici degli infissi (porte tagliafuoco)

R = B	
RISCHIO FISICO	SI	NO	ZONA / FASE INTERESSATA	
Rumore		X		
Vibrazioni		X		
Microclima	X		Le condizioni di aerazione del luogo di lavoro garantiscono condizioni microclimatiche adeguate alla tipologia dell’attività
R = B	
LUOGHI DI LAVORO	SI	NO	ZONA / FASE INTERESSATA	
Accessi 	X		Autorizzazione accesso alla cabina MT/BT
Identificazione personale
Azioni:
il personale della Ditta deve essere provvisto di cartellino di identificazione
R = B	
RISCHIO CHIMICO	SI	NO	ZONA / FASE INTERESSATA	
Presenza di deposito prodotti chimici	X			
Utilizzo di prodotti chimici		X		
RISCHIO BIOLOGICO	SI	NO	ZONA / FASE INTERESSATA	
Presenza di attività con esposizione a rischio biologico		X		
RISCHIO MECCANICO	SI	NO	ZONA / FASE INTERESSATA	
Scivolamento / Schiacciamento / Urto / 
Inciampo	X		I suddetti rischi sono insiti nella specificità dell’attività lavorativa.
Azioni:
Scivolamento – provvedere alla rimozione tempestiva di eventuali tracce di prodotti sdrucciolevoli
R = B
Schiacciamento – vietare la rimozione delle protezioni sulle macchine; prevedere il loro ripristino a seguito di interventi di manutenzione – adottare la massima cautela nell’utilizzo di utensili manuali
R = B
Urto – verifica costante dell’adeguatezza dei percorsi di transito e ubicazione materiali
R = B
Inciampo – verifica costante dello stato dei pavimenti – rimozione di ingombri nei percorsi di transito (particolarmente per pavimenti flottanti)
R = M
Strutturale - Verifica costante dello stato dei pavimenti flottanti per potenziali cedimenti in relazione al superamento dei limiti di portata
Limite di stoccaggio di apparecchiature, in relazione al loro peso, definito dal valore di sicurezza paria a 7 kN/mq (713,3 Kg/mq)

R = B	
Taglio / Abrasione 		X		
Transito veicoli	X			
RISCHIO ESPLOSIONE/ INCENDIO	SI	NO	ZONA / FASE INTERESSATA	
Bombole	X			
RISCHI ORGANIZZATIVI	SI	NO	ZONA / FASE INTERESSATA	
Presenza di personale in transito nell’area dove opera la Ditta incaricata	X		Transito autoveicoli, passaggio persone
R = M	

14.	Norme generali di comportamento
•	Non eseguire interventi  su parti in tensione. Fare uso solo di utensili elettrici portatili di tipo a doppio isolamento. Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.
•	Non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e comunque esposti al rischio di schiacciamento. Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da danneggiamenti meccanici. 
•	Tutte le aperture prospicienti il vuoto dovranno essere protette con idonei parapetti (D.Lvo 81/08 - ALL.XVIII, punto 2.1.5- Parapetti): il parapetto di cui all’art. 126 del capo IV è costituito da uno o più correnti paralleli all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di un metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 cm, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio).
•	Assicurare passaggi non ostacolati da depositi di sfridi e materiale di risulta. È vietato ingombrare corridoi e uscite di sicurezza con materiale di qualsiasi natura.
•	Rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede di sicurezza specifiche dei prodotti manipolati.
•	Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici delle attrezzature- prodotti- attività.
•	Accedere ai luoghi di lavoro solo dai passaggi predisposti; in particolare non seguire percorsi insicuri.
•	Mantenere l’ordine sul posto di lavoro; (es. eliminare dai luoghi di passaggio tutti gli ostacoli che possono causare rischio di caduta, scivolamenti, ferite).
•	Evitare situazioni di pericolo per se stessi e gli altri. In particolare: evitare pericolosi equilibrismi, non usare indumenti che possono essere afferrati da organi in moto, non trasportare carichi ingombranti con modalità che possano causare danni a terzi, non destinare le macchine ad usi non ammessi.
•	Vietare l’accesso ai non addetti ai lavori.
•	È vietato fumare o assumere cibi o bevande sul luogo di lavoro.
•	Evitare l’uso delle scale quando è possibile utilizzare ponteggi e/o trabattelli più idonei.
•	Chiunque acceda/esca dal Salone con dei mezzi, deve fermarsi agli accessi e rispettare le procedure di riconoscimento.
•	Accedere solo ed esclusivamente alle aree a cui si è stati autorizzati.
•	Rispettare le indicazioni provenienti da segnaletica.
•	Rispettare le procedure e la segnaletica relative alla circolazione interna.
•	È obbligatorio segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza.
•	È vietato accendere fiamme libere e altre potenziali fonti di innesco se non debitamente autorizzati.
•	È vietato rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezioni istallati su impianti e
•	macchine. 
•	È vietato apporre modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva
•	autorizzazione.
•	È vietato compiere di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromette anche la sicurezza di altre persone.
•	È vietato accedere, senza specifica autorizzazione, all’interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione.
•	È obbligatorio rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza.
•	È obbligatorio impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti leggi.
•	È vietato intrattenersi all’interno dell’area oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei compiti o delle operazioni per le quali si è ottenuto il permesso di acceso.
•	È vietato rimuovere o danneggiare i materiali antincendio ed antinfortunistici o ingombrare le aree circostanti gli stessi.
•	È vietato prelevare acqua dagli idranti antincendio.
•	È vietato introdurre in fognatura qualsiasi tipo di sostanza liquida.
•	È vietato abbandonare rifiuti presso il sito.
•	Non lasciare attrezzature o materiale di qualsiasi genere in posizioni o situazioni in grado di creare pericoli o interferenze con l’attività degli altri lavoratori presenti nell’area di intervento.
•	Al termine del lavoro, assicurarsi di aver rimosso tutto il materiale e gli attrezzi impiegati per evitare pericolose interferenze o proiezioni durante la ripresa del funzionamento della macchina/impianto.
•	Ripristinare tutte le protezioni ed i dispositivi di sicurezza avendo cura di verificarne il corretto funzionamento.
•	Il trasportatore è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno possa essere arrecato a persone o cose dell’azienda o di terzi, durante le operazioni effettuate all’interno dell’azienda, che si ritiene pertanto sollevata da ogni responsabilità al riguardo.
•	Il trasportatore è responsabile dei rischi propri dell’attività che esercita, nonché della propria e dell’altrui relativa all’impiego di idonei mezzi di lavoro e dell’appropriato uso dei mezzi di protezione personale.
•	Entrati nel perimetro dell’edificio Laboratorio, gli automezzi che devono effettuare operazioni di scarico/carico devono fermarsi negli appositi spazi segnalati o indicati dal personale della committente.
•	Il trasportatore è obbligato ad indossare i particolari indumenti o mezzi protettivi in relazione alla natura delle operazioni da svolgere. In particolare nel caso sia necessario scendere dal mezzo, è necessario indossare un indumento/gilet ad alta visibilità e scarpe di sicurezza.
•	È vietato lanciare o scaricare a terra materiale vario, trasportare persone su predellini o parafanghi o cassoni di mezzi in movimento.

La ditta deve:

1. rispettare gli adempimenti assicurativi e previdenziali;
2. essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per le attività appaltate;
3. aver formalizzato per iscritto i contratti di somministrazione, di appalto, di subappalto e d’opera con eventuali subappaltatori, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
4. aver verificato l’idoneità tecnico professionale di eventuali subappaltatori e/o lavoratori autonomi secondo quanto previsto all’art. 26, comma 1, D.Lgs. 81/08;
5. aver predisposto il documento di valutazione dei rischi (anche in forma standardizzata, se di pertinenza) ai sensi del D.Lgs.81/2008;
6. osservare, durante l'esecuzione delle opere di cui all'oggetto, le misure generali di tutela di cui all'art.15 del D.Lgs. 81/2008;
7. aver designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
8. aver informato e formato i dipendenti sui rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell’attività lavorativa svolta (artt.36 e 37 del D.Lgs.81/08), sull’utilizzo dei DPI, sui rischi specifici legati al presente appalto;
9. sottoporre i propri dipendenti nei casi previsti per legge, alla sorveglianza sanitaria.

15.	GESTIONE EMERGENZA

In caso di emergenza il personale dell’appaltatore individuato come addetto alla squadra di emergenza deve coordinare l’emergenza stessa.
Tutte le persone che non sono coinvolte nell’attività della squadra di pronto intervento devono evacuare i locali. 
Il personale, con calma e ordine e seguendo le previste vie di esodo, deve recarsi all’esterno del salone e stazionare nell’area individuata come centro di raccolta; tutto il personale deve consultare le planimetrie del Piano di Evacuazione ubicate in punti strategici, in varie aree del sito
Nota: prima di abbandonare il luogo di lavoro, soprattutto in caso d’incendio, il personale ha l’obbligo di mettere in sicurezza le proprie attrezzature.
NUMERO DI EMERGENZA: 112
16.	DETTAGLIO ANALITICO DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art. 26 – C. 3 e 5

-	Si rilevano rischi di interferenza con riferimento ai seguenti fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori: 
o	Aree di transito, carico, scarico
o	Immagazzinamento temporaneo
o	Predisposizione, posizionamento FUEL CELL nei locali Laboratorio H2
o	Collegamento tubazione GPL
o	Collegamento impianto raffreddamento
o	Collegamento, integrazione FUEL CELL alla rete elettrica aziendale
o	Elettrocuzione 
o	Campi elettromagneti a 50 Hz

Misure di prevenzione e protezione	Stima indicativa costi 	
1.	Informazione / formazione  	€ 600,00 (seicento)	
2.	Riunioni Coordinamento avanzamento	€ 600,00 (seicento)	
3.	Preparazione schede sicurezza  per fasi lavoro	€ 600,00 (seicento)	
	Totale	€ 1.800 (milleottocento)	

pertanto gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono 1.800,00 € (milleottocento/00 €).

Note:

Nota punto 1.	Acquisizione perfetta della conoscenza dei luoghi e coordinamento con responsabili SR
Nota punto 2.	Effettuazione riunioni a step sulla base del cronoprogramma con particolare riferimento al circuito alimentazione GPL, raffreddamento, interconnessione rete elettrica e impianto edificio 
Nota punto 3.	Confinamento / limitazione area di intervento-

17.	NOTA FINALE

Le informazioni contenute nel presente Documento dovranno essere verificate prima dell’inizio dei lavori, congiuntamente, previo apposito sopralluogo da parte dei referenti delle rispettive ditte, nel sito o0ggetto del Salone Fieristico.

La Committente, in conformità all’art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, verifica preventivamente i requisiti dell’Appaltatore, che rilascia la seguente documentazione:

a)	certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b)	autocertificazione dei requisiti tecnico - professionali
c)	documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all’articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo
d)	specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
e)	elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
f)	nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario
g)	nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
h)	attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
i)	elenco dei lavoratori e relativa idoneità sanitaria alla mansione
j)	documento unico di regolarità contributiva
k)	dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo
l)	cartellini di identificazione per il personale, predisposti secondo quanto previsto dall’ all’art. 18, comma 1, lett u) del D.Lgs. 81/08, come modificato dalla Legge n° 136 del 13.8.2010.

18.	APPROVAZIONE DOCUMENTO
	Nominativo	Firma	Data	
Datore di lavoro Committente				
Datore di lavoro Appaltatore