Allegato D – Schema di offerta tecnica
PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA PER LA FORNITURA DI GPL CON SERBATOIO IN COMODATO D’USO GRATUITO, LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE E SERVIZI ACCESSORI 

CIG: 809474393C          CUP: G25I17000240002

Schema di Offerta tecnica: 

Cod. RIC09_19   PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA PER LA FORNITURA DI GPL CON SERBATOIO INTERRATO IN COMODATO D’USO GRATUITO, LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE E SERVIZI ACCESSORI
La sottoscritta ditta 											
con sede in 					 via 							
rappresentata legalmente da 							____________
nato il 					 a 								
in qualità di 												
•	ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenente dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria responsabilità
•	consapevole che le specifiche indicate nell’Allegato C - “Scheda Tecnica” sono richieste a pena di esclusione
		OFFRE	
Caratteristiche tecniche	Richieste da Sardegna Ricerche	Offerte dall’operatore	
1.1.	FORNITURA DI GPL
	GPL di tipo commerciale che rispetti tutte le prescrizioni e caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia. Il GPL dovrà essere caratterizzato da un alto grado di purezza, meno di 1% di olefine e presenza di zolfo nell’ordine di 25-40 ppm. Dovrà essere garantito un approvvigionamento mensile medio compreso tra 1600 l e 2000 l che tuttavia potrà subire delle variazioni. 
I rifornimenti dovranno essere concordati con Sardegna Ricerche. Qualora richiesti, i rifornimenti aggiuntivi dovranno essere effettuati entro 2 giorni lavorativi dall’ordinativo;
Tutte le consegne dovranno essere effettuate con autobotti idonee, munite di contatore volumetrico omologato, correttamente funzionante e verificato periodicamente dall’organo competente, provvisto di apparecchiatura per la contabilizzazione del quantitativo effettivamente consegnato. Dovrà essere garantita la completa gestione delle fasi di consegna a destinazione (scarico) del combustibile, inclusa la sottoscrizione dei documenti di accompagnamento e di ogni altro adempimento previsto dalle vigenti norme in materia.	Descrivere / confermare le caratteristiche della fornitura di GPL	
1.2.	SERBATOIO DI GPL
	Dovrà avere un volume idoneo a garantire un approvvigionamento costante di combustibile con 1 o 2 forniture al mese;
Dovrà essere nuovo e dotato di tutti gli accessori necessari, dovrà inoltre essere corredato del libretto di costruzione; 
Dovranno essere effettuati gli scavi necessari per la posa del serbatoio interrato.	Descrivere / confermare le caratteristiche del serbatoio di GPL	
1.3.	REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE
	La linea di distribuzione gas dovrà:
-	essere completa di raccorderia, valvola di intercetto, valvola di eccesso di flusso, valvola di sicurezza, riduttori, regolatori e stabilizzatori di pressione e tutto il materiale necessario per garantire i corretti livelli di pressione, dal serbatoio fino al punto di approvvigionamento del sistema pilota;
-	garantire un flusso continuo di combustibile con una portata pari a 0,62 Nm3/h per un totale di 14,88 Nm3/giorno (il valore si riferisce a propano con LHV = 93,70 MJ/Nm3) con una pressione di fornitura di 25-30 mbar;
-	essere connessa al punto di approvvigionamento posto sulla parete del container (un ingresso da 1”) che racchiude l’impianto pilota di celle SOFC;
-	essere realizzata in conformità a tutte le normative vigenti in materia;
Dovrà essere presente la predisposizione e tutto il necessario al fine di poter prelevare in sicurezza campioni di GPL per le eventuali analisi di controllo. 	Descrivere / confermare le caratteristiche relative alla realizzazione della linea di distribuzione di  GPL	
1.4.	SERVIZI ACCESSORI
	Progettazione della linea di distribuzione di GPL secondo le normative vigenti; 
Opere murarie, compresi gli scavi e i ripristini necessari;
Fornitura e posizionamento delle apparecchiature antincendio idonee per tipologia e numero, secondo le norme vigenti (estintori a polvere ABC);
Rilascio delle certificazioni e collaudi relativi al serbatoio di stoccaggio e alla linea gas realizzata;
Rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi DM 37/2008;
Tutte le eventuali denunce e/o comunicazioni agli enti preposti secondo le normative vigenti compresa la pratica prevenzione incendi;
Produzione di tutta la documentazione prevista e cura delle pratiche autorizzative secondo le normative vigenti;
Rimozione e ritiro del sistema GPL con ripristino dell’area interessata a scadenza del contratto, salvo diverso accordo tra le parti;
Smaltimento dei rifiuti prodotti in fase di consegna, installazione e messa in servizio del sistema GPL, nonché di quelli eventualmente prodotti durante tutta la durata del contratto;
Manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema fornito e assistenza tecnica necessaria a mantenere il funzionamento ottimale del serbatoio e della linea gas per tutta la durata del contratto.	Descrivere / confermare i servizi accessori